Инструкция по работе с интерфейсом ввода координат telescope.

Отдел информатики. Шергин В.

1 декабря 1999 г.

Назначение программы teleskope .

• ввод списка координат объектов из файла; • ввод координат α и δ с клавиатуры или из списка; • приведение координат с одной эпохи или даты к другой; • передача координат в управляющую программу АСУ; • считывание обратных пересчетов (откорректированных α и δ ) из программы АСУ;

• добавление координат (введенных с клавиатуры или считанных из АСУ) в список;

• запись списка обратно в файл.

Условия работы.

• графическая оболочка X11 под ОС Linux на машине наблюдателя; • пакет Tcl/Tk c интерпетатором wishx, поскольку teleskope это командный файл для этого интерпретатора вызывающий бинарные программы написанные на C ;

• работающий сетевой сервер связи с АСУ bta_serv на машине tb.bta.sao.ru; • программа поддержки связи с этим сервером - alp_del; • программа О.Верходанова epoch - перевод координат с эпохи на эпо- ху; • TCP-связь машины наблюдателя с tb.bta.sao.ru; • RS-232-связь tb.bta.sao.ru c управляющей машиной АСУ; • ”NAF”-вариант управляющей программы АСУ (переделанный для связи с сервером).

Запуск программы.

• войти на машине наблюдателя (это cpf.bta.sao.ru, либо n2.bta.sao.ru, либо tb.bta.sao.ru ) через login графической оболочки X11 под именем

obs (пароль устанавливается администратором), если консоль маши-

ны оказалась переключена в текстовый режим, предварительно переключить ее обратно в графику при помощи <Alt/F7>;

• проще всего запустить программу через главное меню оболочки (openwin): правая кнопка мышки на свободном от окон поле -> выбрать подменю “BTA control panels” -> а в нем строчку “Coord-s I/O panel only (Telescope)”; загрузится программа teleskope с файломсписком teleskope.lst в справочнике ~/Teleskope/ ;

• более опытные пользователи могут, используя окно xterm, запускать программу teleskope с предварительно подготовленным файлом-списком в качестве параметра;

• если файл списка еще не сущевует появится окно предупреждения (и нужно будет нажать Ok);

• одновременно можно запускать несколько программ teleskope для работы с несколькими списками координат.

Работа с программой.

Строка редактирования координат. Состоит из 4-х полей:

• R.A.: hh mm ss.ss - для ввода α, • Decl: +dd mm ss.s - для ввода δ, • Epoch - дата в фомате dd-mmm-yyyy (например 26-Nov-1999) или стандартная эпоха (1950 или 2000) на которую приведены координаты, • Comments - необязательное поле куда обычно заносится имя обьекта перед записью в список.

Запись информации в эти поля происходит при:

• чтении обратных пересчетов с АСУ, • вводe строки из списка, • редактировании с клавиатуры.

Клавиши редактирования обычные:

• <Backspace> - уничтожение слева от курсора, • <Delete> - уничтожение справа от курсора или всего что выделено мышкой, • <⇐=><=⇒> - сдвиг курсора (можно переставлять его и мышкой), • режима замены нет, только режим вставки, • возможен обычный способ переноса информации мышкой (выделение 1-й кнопкой и вставка 2-й) между этими полями и текстовыми окнами других программ (например xterm или Netscape), • для перехода между полями используются клавиши <Tab> <Enter> <⇓> <⇑> или мышка, • выделение мышкой (1-й кнопкой): нажать и вести, двойной клик - выделение слова, тройной клик - выделение поля.

Строка поправок коррекции АСУ .

Информация в нее вводися при чтении координат с АСУ. Состоит из 6-ти полей:

• R.A.input - исходная (не корректированная) координата α, • Decl.input - исходная (не корректированная) координата δ, • Corr.R.A. - поправка по α, • Corr.Decl - поправка по δ, • Corr.Az - поправка по азимуту, • Corr.Zd - поправка по зенитному расстоянию.

Поправка по α в секудах времени (!) остальные в секудах дуги. Следует также учитывать что поправки α , δ это разность между обратным пересчетом (скорректированными координатами) и исходными (не корректированными) координатми, а поправки A, Z вычисляются из них через текущее звездное время в момент считывания. Строка ввода поправок (Correction). Состоит из 4-х полей:

• R.A. - поправка по α, • Decl - поправка по δ, • Az - поправка по азимуту, • Zd - поправка по зенитному расстоянию.

Поправка по α в секудах времени (!) остальные в секудах дуги. Значения поправок могут использоваться при посылке координат в АСУ. Начальные значения поправок берутся из файла telescope.corr . Последующее изменение их либо редактированием с клавиатуры, либо через меню, кнопка вызова которого рядом с каждым полем. Это меню позволяет:

Clear обнулить поправку Set установить поправку коррекции считанную последний раз из АСУ Add добавить ее к текущему значению Sub вычесть число восстановить начальное значение

Поля значений A и Z.

Запись информации в эти поля происходит при:

• чтении координат с АСУ,

• редактировании с клавиатуры.

Значения A и Z могут быть пересчитаны для текущего звездного времени в

α и δ и отправлены на АСУ для наведения телескопа примерно в желаемое

место. Обычно используется для тестирования телескопа.

Обмен данными с управляющей программой АСУ БТА.

Кнопка Get from вводит с АСУ текущие коодинаты α , δ, A , Z и поправки коррекции.

Кнопка Send to вызывает меню пересылки координат в АСУ:

Normal (without corr.) обычная передача α , δ без поправок Add Az/Z correction пересчет поправок A и Z в α , δ; добавление; передача Add RA/Decl correction добавление поправок α , δ; передача Convert from Az/Z пересчет A и Z в α , δ; передача

Кнопка Correct вызывает меню пересылки поправок коррекции в управляющую программу АСУ чтобы она имитировала нажатие кнопок ручной коррекции для отработки заданных поправок с выбранной скоростью.

Если при передаче координат дата на которую они приведены не соответствует текущей, появится окно предупреждения:

Следует нажать:

• Send - передать не взирая на дату (может просто не ввели). • Precess+Send - пересчитать и передать. • Cancel - отменить передачу.

При обращении к АСУ может появиться сообщение об ошибке:

Это означает что нет связи по локальной сети с программой сетевого сервера связи с АСУ bta_serv на машине tb.bta.sao.ru.

Либо:

Это означает что у программы bta_serv на машине tb.bta.sao.ru нет связи с АСУ. Возможно что:

• не загружена управляющая программа, • загружена, но не ”NAF”-вариант (т.е. без связи с сервером), • не работает RS-232-связь tb.bta.sao.ru с управляющей машиной АСУ.

Для отмены сообщений об ошибках нажать OK.

Использование списка координат.

Списки координат объектов для программы можно подготовить заранее в файлах или создавать во время работы, используя программу как редактор или коллекционируя обратные пересчеты с АСУ. Формат списка простой: четыре поля ( α , δ, дата, комментарий ) через разделитель. Разделителем может быть: | : ; / , # ! , пробел разделителем не является и используется внутри полей. Например:

13 38 24 .00 : +29 21 56.0 ; 1950 # F86 12 37 13.00 : +25 04 59.0 ; 15-Nov-1996 # 25 2534 18 10 01.40 : +16 28 48.9 ; 23-Oct-1997 # ADS 11123 korr 19 32 00.70 : +07 29 16.5 ; 2000.0 # hic 96071

Выделение строчки в списке делается 1-й кнопкой мышки. Для прокрутки длинного списка рядом есть стандартный вертикальный scrollbar. Список также можно сдвигать мышкой с нажатой 2-й кнопкой.

Кнопка Get служит для переписи выделенной строчки в поля строки редактивания координат. Двойной клик 1-й кнопкой мышки на строки списка приводит к этому же результату.

Кнопка Insert наоборот переписывает поля строки редактивания координат в новую строчку списка, которая вставляется после выделенной, либо в конец списка если ничего не выделено.

Кнопка Delete удаляет выделенной строчку из списка. Кнопка File вызывает меню чтения/записи файлов списков координат:

Save записать список в файл Load перезагрузить список из файла Add добавить список из файла в конец имеющегося

Имя рабочего справочника и файла можно отредактировать в специальных полях ввода:

Прочие орерации.

Quit - выход из программы.

Help - вызов краткого (и довольно бесполезного) пояснения по работе со списком.

Precess - вызов меню обращений к программе О.Верходанова epoch для перевода координат с одной даты/эпохи (в поле ввода Epoch) на другую:

To epoch 2000 перевод с даты в поле ввода Epoch к стандартной эпохе 2000.0 To epoch 1950 приведение к стандартной эпохе 1950.0 To curr. date пересчет на текущую дату для передачи на телескоп To some date вызов специального окна для ввода даты для перевода:

Precess - запуск пересчета. Cancel - отмена.

Àâòîð âûðàæàåò ñâîþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü òåì

êòî òàêè äîœèòàë ñåé äîêóìåíò äî êîíöà.